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Подготовка семян льна-долгунца к посеву
Для повышения посевных качеств: энергии прорастания, полевой всхожести и т.д., необходима предпосевная или заблаговременная подготовка семян. В первую очередь основа высокого урожая зависит от использования на посев кондиционных семян с высокими посевными качествами и урожайными свойствами. Посевные качества семян должны соответствовать требованиям ГОСТа.

Убранные в благоприятных условиях, нормально вызревшие и правильно хранившиеся семена имеют хорошую выполненность  и всхожесть более 95 процентов. Применяя на посев семена с пониженной всхожестью не обеспечивает высокого урожая льнопродукции даже с увеличенной нормой высева. У семян, не закончивших после уборочное дозревание понижается всхожесть. У физиологически недозревших семян при подготовке их к посеву всхожесть можно повысить путем воздушного обогрева, активным вентилированием подогретым воздухом при  температуре 33-35º С. При этом используют установки активного вентилирования, льно- и зерносушилки, вентилируемые бункеры. 
Наиболее важным приемом подготовки семян к посеву является их протравливание и инкрустирование. Для достоверного выбора препаратов, разрешенных к применению в качестве протравителей семян льна, следует провести анализ посевного материала на зараженность болезнями. И если этот показатель будет превышать 20 процентов, то необходимо применять системные протравители:

- витовакс 200 (75%) в дозе 1,5-2,0 кг/т;

- фенорам (70%) – 2 кг/т;

- виницит (5%) – 1,5-2 л/т.   
При зараженности семян болезнями менее 20 процентов достаточно использовать ТМТД (80%) – 2,0-3,0 кг/т, он дешевле комбинированных системных протравителей, но представляет определенную опасность для здоровья работающих с ним людей и рекомендуется к применению в пленкообразующем составе (в смеси с 2%-ным раствором Na КМЦ или «Эпоса» с нормой раствора 10 л/т).
Экологическим требованиям больше соответствует обработка семян биопрепаратами агат 25 (при расходе его рабочего раствора на основе 2%  Na КМЦ – 10 л/т) и экост, который повышает устойчивость растений не только к болезнями (особенно бактериальным, но и к вредителям. При этом норма расхода экоста (сухой порошок), содержащего биологически активный кремний и микроэлементы, 0,4 кг/т.

В большей степени повышению эффективности защиты растений способствует и инкрустирование семян вместе с микроудобрениями.
По полученным положительными результатами ВНИИ льна от применения в пленкообразующих составах следующих дозах микроудобрений: борной кислоты (17,1%)-125-250 г/т, молибденовокислого аммония (52%)-200 г/т, сернокислого цинка (22,7%)-240-350 г/т.

Очень эффективным инсектофунгицидом является рапкол (46%), который в дозе 3 л/т обеспечивает еще более надежную защиту от болезней антракноза и крапчатости, а так же главного вредителя всходов-льняной блошки.  

Семена льна протравливают на оборудовании типов ПС–10 А, ПСШ–5, «Мобитокс супер», «Аграно» и «Пебер». Желательно при инкрустировании дополнительно использовать сместительные емкости, в них готовиться раствор полимера. А для подсушивания обработанных семян применяются подогреватели воздуха, дополнительные транспортеры или бункеры. 

Как правило, протравливание, это заключительная операция подготовки семян к посеву. Может быть применен препарат экост (сухой порошок)  при отсутствии протравочного оборудования путем засыпки его в мешки с семенами. В этом случае он распределяется по принципу «твердого раствора» и хорошо закрепляется на семенах.

По биологическим особенностям лен-долгунец считается культурой оптимального раннего срока сева. Выявлено, что при раннем севе растения лучше обеспечиваются влагой, значительно устойчивее к засухе полеганию, меньше повреждаются льняной блошкой, раньше созревают и более продуктивны по семенам.

Надо увязывать сроки посева льна с метеорологическими условиями весны конкретного года, биологическими особенностями и почвенными условиями возделывания. 

К севу льна надо приступать, когда почва на глубине 10 см прогреваются до 8 ºС, а влажность ее достигнет 50-60 % от полной влагоемкости. В условиях Республики Татарстан такие условия в большинстве случаев наблюдаются в конце апреля – в начале мая. Календарные   сроки сева по годам могут не совпадать, но посевные работы должны быть завершены до 10-15 мая.
В сжатые сроки должен проводиться посев льна и заканчиваться не позднее чем через десять дней после начала первого возможного срока сева. Учитывая данные производственных опытов ВНИИ льна, посев на 13 день после возможного начала сева снизил урожай семян по сравнению с оптимальным сроком с 6,0 до 4,0 ц/га, абсолютная масса семян с 6,0 до 5,1, устойчивость растений полеганию – один балл, качество льно-соломы снизилось на один сортономер.
В зависимости от почвенно-климатических условий хозяйства дифференцируется норма высева семян льна-долгунца, вносимых норм удобрений, устойчивости сортов к полеганию и производственного назначения посева. 

По данным многих научно-исследовательских учреждений, высокие урожаи льнопродукции в товарных посевах обеспечиваются при густоте 1600-1800 шт. на 1 м² нормально развитых, неполеглых растений, сформировавшихся к периоду уборки льна. С учетом этого рассчитывают и устанавливают точную норму высева.

Оптимальную густоту стояния растений для большинства сортов в товарных посевах льна можно получить при норме высева 18-24 млн. всхожих семена на 1 га.  Лен с большими нормами высевают на тяжелых по механическому составу почвах и с применением устойчивых к полеганию сортов, с меньшими – на плодородных, хорошо удобренных почвах и с менее устойчивыми к полеганию сортами. 
В семеноводческих посевах нормы высева семян устанавливают в зависимости от репродукции: 

- для маточной элиты – 8-10 млн. шт/га;

- супер элиты, оригинальной и семеноводческой элиты – 10-12 млн. шт/га;

- первой репродукции – 12-16 млн. шт/га;

- второй – 14-18  млн. шт/га;
- третьей – 18-22 млн. шт/га;

- четвертой – 20-24 млн. шт/га.

Для получения более высокого коэффициента размножения и обеспечения ускоренного освоения новых сортов норму высева элитных семян уменьшают на 22-25 %.
На заплывающих после дождей почвах и при ранних сроках сева в условиях холодной погоды, уменьшают – на плодородных, хорошо удобренных. 

Высевают семена льна зернольняной сеялкой СЗА – 3,6 (агрегатируемой с тракторами классов 9,14 и 30 кН) узкорядным способом в междурядьях шириной 7,5 см. глубина заделки семян на суглинистых почвах составят 1-2 см, на легких супесчаных 2-3 см. А для получения дружных всходов и выровненного стеблестоя льна заделка семян по глубине посева должна быть равномерной. 
Физическую норму высева семян льна рассчитывают по формуле:
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где Q - норма высева семян, кг/га;

N— заданное число всхожих семян, млн шт/га;

А - масса 1000 семян;

X— посевная годность семян %.

Посевная годность семян определяется по формуле

[image: image2.jpg]



где С — лабораторная всхожесть семян, %; Ч- чистота семян, %.

Пример расчета нормы высева семян льна-долгунца для то​варных посевов.
Характеристика посевных качеств семян: 
С- лабораторная всхожесть - 95%; 
Ч- чистота семян - 99,8%; 
А - масса 1000 шт.- 4,3 г.
В этом случае посевная годность семян (X) рассчитывается сле​дующим образом:
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При заданном числе всхожих семян 20 млн шт/га физическая норма высева будет равна:
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Сеялку перед посевом устанавливают на норму высева семян. Проверяют равномерность высева отдельных семявысеваюший аппарат и при необходимости  регули​руют их. Для одинакового высева семян каждый  семявысеваюший аппарат регулируют следующим образом. Устанавливают одинаковый зазор меж​ду клапанами и рифами муфт не более 1,5 см. Поворотом ступенча​тых шайб на валу аппаратов устраняют зазор между торцами кату​шек и муфт, установив рычаг группового регулятора высева на ну​левое деление шкалы, проверяют положение катушек высевающих аппаратов. При этом торец каждой катушки находится заподлицо с внутренней плоскостью розетки. В случае несовпадения необходи​мо ослабить крепление корпуса высевающего аппарата к семенно​му ящику и переместить семенную коробку в нужную сторону. Ка​чество этой регулировки проверяют сравнением массы собранных семян от каждого высевающего аппарата в отдельные мешочки при прокручивании колеса сеялки. Аналогично проверяют рав​номерность высева минеральных удобрений каждым туковысевающим аппаратом. Неравномерность высева разными семявысевающими аппаратами не должна превышать ±3%, внесения удоб​рения туковысевающими аппаратами ±10%. После проверки и ре​гулировки семявысевающих аппаратов сеялку устанавливают на заданную норму высева. Предварительно подбирают по таблице передаточное отношение механизма привода на вал высевающих аппаратов на кожухе редуктора сеялки (от 0,198 до 1,330) и уста​навливают соответствующие зубчатые колеса. Для льна на сеялку СЗЛ-3,6 устанавливают зубчатые колеса Д-25, Е-17, Ж-17, Н-30 (цифрами обозначено число зубьев).

А после установки передаточного отношения определяют число оборотов колеса необходимое для высева семян на площади 0,01 га. Зная длину обода колеса СЗЛ-3,6 (3,67 м), находят засевае​мую за один оборот колеса площадь: S = 3,67 • 3,6 = 13,2 м².

Количество оборотов колеса для высева семян на площади 0,01 га будет равно:

[image: image5.jpg]



С учетом скольжения колес число оборотов уменьшают до семи.

Затем групповым регулятором устанавливают длину рабочей части катушки, под сошники подстилают брезент. Для заполнения высевающих аппаратов семенами колесо сеялки прокручивают 2-3 раза, семена собирают, и брезент снова подстилают под сошники.
Делают с необходимой частотой семь оборотов колеса, семена с брезента собирают и взвешивают с точностью до одного грамма. Так как высевающие аппараты приводятся в действие от обоих ко​лес сеялки, то ширину захвата при расчетах берут в 2 раза меньше. Стабильность нормы высева проверяют трехкратным повторением. Если отклонение нормы высева от заданной превышает ±2%, уста​новку повторяют, изменяя длину рабочей части катушки, пока не будет достигнута точная норма высева семян. После проверки ры​чаги регуляторов закрепляют в нужном положении. При выезде в поле норму высева проверяют на первых пробных заездах сеялки. Для этого предварительно отвешивают несколько порций семян из расчета высева на 0,1 га. Перед севом семена засыпают в семенной ящик сеялки - не менее четверти его объема (до кон​трольной линии) и тщательно их выравнивают. Затем в ящик засы​пают первую порцию семян и начинают сев при открытом ящике. При достижении уровня семян контрольной линии сеялку останав​ливают, измеряют пройденный путь. Длина гона для высева задан​ной нормы семян на 0,1 га составит 287 м. По этой длине и ширине захвата сеялки определяют величину засеянной площади. В зави​симости от результатов регулируют норму высева и осуществляют последующие проверки.

Нормы внесения минеральных удобрений устанавливают так же, как и норму высева семян. При этом ее можно незначительно регулировать задвижкой, изменяя сечение выходного окна в задней стенке ящика.

При работе с маркерами и следоуказателями определяют длину их вылета по формуле
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где L - длина вылета маркера (расстояние от середины крайнего сошника до борозды маркера), см;

В - ширина захвата сеялки (агрегата), см;

Ш - принятая ширина стыкового междурядья, см;

С - расстояние между центрами передних колес трактора или внутренними отрезами гусениц, см.

Знак плюс берется для левого маркера, минус - для правого. Длину вылета следоуказателя вычисляют по формуле
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где Ксл - вылет следоуказателя (штанга с отвесом, укрепленная в передней части трактора), см;

В — ширина захвата сеялки, см;

А - расстояние от центра сеялки до середины обода колеса, см.

Если в одном агрегате несколько сеялок, то длину вылета мар​керов устанавливают с учетом длины следоуказателя, которую принимают равной 150-200 см. В этом случае в приведенную фор​мулу вместо размера колеи трактора (С) подставляют значение двойной длины следоуказателя. Подставляя значение всех величин, находят длину вылета правого маркера. С обеих сторон ставят мар​керы с одинаковым вылетом. Во время работы тракторист направ​ляет отвес следоуказателя по маркерному следу предыдущего про​хода.

Для достижения большей равномерности глубины заделки се​мян сев льна необходимо проводить поперек вспашки. Перед посе​вом поля осматривают, выбирают места загрузки сеялки семенами и рациональную ширину поворотных полос, которые для односеялочного агрегата составляют 12 м, для двух-, трехсеялочного - 25 м.

С целью обеспечения последующей качественной уборки льна комбайнами поле разбивают на делянки, между которыми остав​ляют проходы шириной 3,6 м, засеваемые однолетними травами на зеленый корм. Размеры делянок определяются в зависимости от длины гона:

длина гона, м
                                         200     400     600     800     1000

ширина делянки, м
                                70      100     130     160      200

площадь делянки, га
                               1,4        4       7,8      12,8      20

Поворотные полосы шириной 12 м также засевают однолетними травами и в площадь посева льна не включают.

Расстояние между местами заправки сеялки семенами опреде​ляют по числу проходов: при четном их размещают с одной сторо​ны поля, при нечетном - с обеих. Путь, который должен пройти агрегат от одной заправки сеялки до другой, зависит от нормы вы​сева семян:

норма высева семян, кг/га
                                                 100
     120

расстояние, м
                                                                    7000
    5800

Количество проходов между заправками определяют делением расстояния между ними на длину гона. Для обеспечения равномер​ности высева перед очередной заправкой сеялок не следует допус​кать опоражнивания семенных ящиков менее чем на четверть их объема.

Сев льна в загоне проводят челночным способом. При этом не допускается поворот сеялок с опущенными сошниками, все регу​лировки и обслуживание проводятся после полной остановки агре​гата. Каждая сеялка должна быть оборудована средствами сигнали​зации.

С целью улучшения вылежки льнотресты и повышения ее каче​ства под лен подсевают овсяницу луговую или райграс пастбищ​ный (8-12 кг/га), смешивая семена трав с семенами льна.

В период выполнения посевных работ контролируют качество сева. При первых проходах агрегата проверяют соответствие высе​янных семян заданной норме, глубину заделки семян, ширину сты​ковых междурядий. Наличие семян на поверхности почвы не до​пускается, ширина стыковых междурядий должна равняться шири​не основных, отклонение не должно превышать ±3 см.
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